{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["自动水位雨量监测站报价","水处理产品报价"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"自动水位雨量监测站报价","index":0,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,7,10,7],[9,9,10,9],[0,0,0,12],[8,1,11,1],[12,7,12,9],[2,4,15,4],[2,5,15,5]]}
["自动水位雨量监测站报价"]
["设备名称         供应商名称","武汉新普惠（元）\n（报价含运费含税）","型 号","备 注","深圳市佳佳眼科技（元）\n（含税报价，不含运费不含安装）","型号","备注","上海晶奕测控（元）\n（含税报价，不含运费）","型 号","备注","深圳南方安创\n（含税报价，不包运费）","型 号","备注"]
["立杆",3600,"PH-3","含水位横臂",28800,"无","4米",1411,"CP-UPP-EQ101/35","3.5m立杆",4200,"立杆3.5米+摇臂3米+太阳能板架"]
["机箱",1050,"PH-FHX",{"$nulls":4},6316,"CP-STB-STD1V",null,450,"不锈钢含抱箍400*500"]
["RTU（含4G模块）",6600,"PH-282",{"$nulls":4},"/","/","包含在机箱",2400,"/"]
["翻斗式雨量计",2040,"PHYL",{"$nulls":4},1276,"CP-RN301",null,6600,"/"]
["雷达水位计",10200,"PH-LDYW",null,null,null,"量程20米",4670,"CP-BYE130","10米量程",15600,"雷达30米量程"]
["信号避雷器",600,"PH-FL",{"$nulls":4},1008,"CP-BYE-EK10K","双模式避雷解决方案\n外置避雷氧化锌放电管+地线方式配合机箱中内置的避雷装置，与外置避雷装置共同发生作用，确保安全可靠。",540,"/"]
["太阳能板",3600,"定制",null,null,null,"100W",504,"CP-SRP-EQ20W",null,1350,"单晶130W"]
["充电保护器",null,"定制",{"$nulls":4},"/","/","机箱内含",240,"/"]
["蓄电池（免维护）",null,"英菲凌",{"$nulls":5},"/",null,2520,"80AH高效锂电池"]
["接插件及信号线缆",null,"定制",{"$nulls":4},739,"/","杆内置接线插头及引线，现场直接接插式安装",360,"/"]
["基础",6000,"定制",{"$nulls":4},"当地提供，根据贵阳行情预估1200",null,null,300,"地笼"]
["安装调试及接入费用",9000,"新普惠定制",{"$nulls":4},"/","/","“免培训型”安装，安装工人插接即可，发货前调好参数，无须现场调试。","/","免费技术支持"]
["SIM卡",300,"移动","3年流量费",null,null,null,403,"/","每台设备接入仅需10元，无其它费用，可续费",300,"/"]
["合计：",{"$f":"SUM(B3:B15)","v":42990},{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H3:H15)","v":16327},null,"本方案使用标准版机箱，机箱质保2年，传感器质保1年，3年成本费维修。（企业版报价3万多）",{"$f":"SUM(K3:K15)","v":34860}]

{"sheet":"水处理产品报价","index":1,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,12,10],[0,0,0,13],[5,2,5,4],[15,2,15,4]]}
["水处理产品供应商报价"]
["序号","设备名称              供应商名称","上海晶奕测控（元）\n（含税报价，不含运费）","型 号","备 注","武汉新普惠（元）\n（报价含运费含税）","型号","备  注","深圳市佳佳眼科技（元）\n（含税报价，不含运费不含安装）","型 号","备  注","深圳南方安创\n（含税报价，不包运费）","型 号","备  注"]
[1,"综合数据信息化箱",3680,"CP-DTM3-II/R","信息化箱包含功能模块：\n1) 一体化设计，信息化箱内部使用模块和插接线连接，出厂时所有传感器均已调整和测试，开机即可工作，只需连接外部传感器即可正常工作。\n2) 自带开关及保护装置，内置式电源，可向外部传感器输送电力，无需另接电源。\n3) 同时支持220V、铅蓄电池及太阳能电池专用输入端子，直接根据输入情况切换供电。\n4)数据传输网关，包含GPRS、WIFI及网络模块用于数据转发传感器数据，可以自主选择数据传输方式，从而具有广泛的适应性。\n5)分组式通讯系统，传感器间彻底隔离，每个传感器组独享一个接入模块，每个传感器拥有独立的接入线路，互相隔离，传感器损坏时不会影响到其它传感器的正常工作。分组模块采用热插拔式设计，防雷电设计，多重电压输出，适应多种不同传感器，大大提高了通讯系统的兼容性和可靠性。\n6) 传感器插入式设计，接线正确即可正常工作，安装一个箱体可控制在20分钟内，从而大幅减少安装调试的工作量。\n7) 箱体底部外置重启按钮，出现错误后无需打开箱体即可重新启动数据传输。\n8) 自适应接入传感器，可根据接入的传感器的型号自动发送相应的采集数据，无需人工定义和配置。\n9)自带硬件看门狗，确保长久工作不死机。\n10) 自带采集数据定时器，可自定义数据采集及数据发送时间。\n11)调整相应的程序，以适应实际使用需求。"]
[2,"太阳能、市电综合供电系统",1370,"CP-DTM3-II-PW/R\n（根据传感器部署情况会有调整）\n","1）高效率太阳能供电系统，MPPT太阳能最大功率点跟踪功能，全自动智能化充电管理。支持200W，高达15A以上的充电电流，可供大容量12V铅酸（锂）电池充电使用，具备完善的防雷击、防反接功能。\n2）智能充电管理，自带太阳能电池对蓄电池充电保护及亏电保护，充满后自动切断充电，确保供电安全。电池管理模块可以在低于特定电压后自动切断电源的供电，确保蓄电池使用安全。\n3） 配置高效太阳能电池，能够在没有市电的情况下独立对传感器提供充足的电力。确保在高纬度、连续阴雨（雪）及冬季日照时间短的情况下保证充足的电力。\n4）可以自动打开箱体顶部的照明灯，黑暗中操作更方便。"]
[3,"信息化面板（定制面板）\n","/","CP-DTM3-II-VW/R\n（附赠）","1）面板型图形液晶显示模块，集中显示设备的运行状态；通过按键可以选择太阳能电池电压、电池电、传感器工作状态及网关工作数据等信息；\n2）环形总线，各模块工作状态及数据可以完全显示\n3）可显示工作状态及错误信息，无需拆机即可获知大致错误，让信息化箱更易管理和操作。"]
[null,null,"传感器（以下传感器均可根据需要自行配置，由程序自动检测和管理）"]
[4,"水体叶绿素蓝绿藻检测传感器",8800,null,"光源： 发光二极管 \n探测器： 光敏组件（含相应光结构）\n激发波长： 590 nm \n发射波长： 650 nm \n探测下限： 100 cells/mL\n动态量程 \n低灵敏度： 100-2,000,000 cells/mL \n中灵敏度： 100-200,000 cells/mL \n高灵敏度： 100-20,000 cells/mL \n精度： 信号强度与 1 ppb 若丹明 WT 相同时，精度为读数的 +/- 3% \n环境光： \n监测波长： 400-700 nm \n量程： 每秒每平方米 0 到 10,000μmol 光子 \n精度： 读数的 +/-5%，或 +/- 1μmol s-1m-2\n"]
[5,"水氧含量传感器",3400,null,"输出方式：Modbus 485 与 4-20mA 同时输出 ， 直接连接电脑和 PLC 等系统\n测量量程：0~20mg/l , 0~50mg/l）\n检测方式：采用先进的荧光发光寿命检测法，不受强度影响\n精度保证：智能温度补偿\n使用条件：IP68 防水标准 \n宽压供电：7~30V\n产品特点：低漂移，体积小，响应速度快 \n安装方式：安装方便，简单，电脑和手机直接读数，设置，与校准 \n可靠性：性能稳定，使用寿命长"]
[6,"氨氮含量\nPBT防腐壳体",3200,null,"测量方法：覆膜法\n测量范围：0.1～1000mg/L和pH2～10\n分辨率：0.01mg/L和0.01pH\n温度范围：0～50℃\n外壳IP防护等级：IP68\n测量精度：5%FS\n检出限：0.05mg/L\n线性度：NA\n防水等级：IP68\n供电电源：5V ~30V\n通讯接口：RS485接口，支持MODBUS协议，防水连接器\n材料：钛合金，POM，PPO\n支持：自动温度补偿\n"]
[7,"ORP传感器",1320,null,"测量原理：电化学（铂金环）\n通讯方式：RS485 ModBus协议\n测量范围：-1500mV～+1500mV\n测量精度：0.5 mV\n响应时间：<5s\n传感器漂移：<1%/年\n供电电压：5-30VDC\n测量环境：0~80℃ , （应用于高温场合可定制）\n防水等级：IP68\n产品优势：芯片内部集成 ,无需变送器 , 铂金环设计，领先的磁隔离技术，抗干扰能力强，测量稳定、精确，免维护、安装方便"]
[8,"电导率\n罩式保护结构\n聚四氟防腐外壳\n超低功耗，可长期使用",1380,null,"测量原理：变频交流法\n通讯方式：RS485 MODBUS-RTU\n测量范围：0～500us/cm、0～5000us/cm、0～10000us/cm、\n0～200000us/cm\n测量精度：1%FS\n响应时间：3s\n传感器漂移：≤0.3%FS/24h\n温度补偿：自动 ( 温度 0 －150 ℃ )\n供电电压：5~30VDC\n测量环境：0~150℃\n防水等级：IP68"]
[9,"浊度\n外衬316不锈钢防护钢套\n双网防护结构",2680,null,"测量原理：860nm波长红外光源/滤波片（抗干扰能力强）\n多光点检测：特殊定制的4000点检测阵列（国内独有技术）\n数字滤波：使用高斯滤波+窗式数字滤波算法\n驱动方式：光源正弦载波调制\n测量范围：0～50000NTU；0～60℃\n分 辨 率：0.01NTU；0.1℃\n测量精度：±1%F.S；±0.3℃\n温补范围：自动0～100℃\n通讯方式：RS485 MODBUS通讯协议\n工作电压：5~30V\n测量条件：环境温度0～60℃ ，相对湿度≤90℅\n其他输出信号：0-5V或0-3.3V"]
[10,"PH传感器\n(野外水体特殊加固结构)",1250,null,"测量范围：0～14.00pH，分度值 0.01pH；\n电位范围：-1999～+1999mV，分度值 0.1mV；\n温度补偿：0～99.9℃，25℃为基准；\n测量精度：± 0.02pH，±0.5mV，±0.3℃\n被测水样：0～99.9℃，0.6MPa；\n稳 定 性：±0.02pH/24h；\n通讯方式：RS485 MODBUS通讯协议\n供电电压：5~30VDC\n防护等级：IP65\n工作条件：环境温度 0～60℃   相对湿度 <85%\n（结冰期需转移至传感器储备箱）"]
[11,"水深及水温传感器\n干式陶瓷传感器，耐腐蚀\n24位ΣADC（真19位）\n薄膜式铂电阻测温\n高精度电源基准",380,null,"量程范围：压力0～1..200m 允许过载小于等于额定量程的1.5倍\n测量温度： -40℃~80℃\n探头材料：干式陶瓷电容传感器\n测量精度：±0.1%（高精） ±0.25%（典型） ±0.5%（*）\n长期稳定性：±0.2%F.S/年 （＞20mH2O）   ±20mm（≤20mH2O）\n工作温度：-20℃～80℃   贮存温度-40℃～120℃\n供电电源：5～30V（本安型经安全栅供电）\n通讯方式：RS485 MODBUS通讯协议\n外壳材质：铝铸，不锈钢膜片材质316L O型密封圈氟橡胶\n防护等级：IP68\n防护设计：防雷等级三重防雷设计"]
[12,"供电系统\n三面塔状太阳能电池板适应水面漂浮供电特点\n铝合金阳极氧化支架，重量轻，耐腐蚀\n六边形可折叠支撑架，便于水上施工",1250,null,"•同时支持市电及太阳能供电\n•支持电源健康检测，包括供电电压、电流等电源的实时信息\n•支持自动切换：在市电或外部供电缺失的情况下，系统可自动切换至内部电池供电，待外部供电恢复后自动切换至外部供电\n•太阳能电池板和附件：主要用于传感器探头和网关的供电，传感器为低功耗产品，太阳能电池板控制在50W之内，可以抵抗宽阔水面的大风的影响，以增加稳定性。数据网关默认5分钟采集一次，可确保在连续7日阴天的状态下保持电力供应。"]
[13,null,"其他相关设备"]
[14,"立杆及安装附件",520,null,"•包括折叠立杆，横梁，地脚螺钉及地笼\n说明：因为配件安装尺寸的原因，建议直接购买我单位提供的安装杆，如果尺寸不合适等原因导致的定制或整改费用会超过直接购买的费用。"]
[15,"水中传感器防护箱",380,null,"沉水式传感器保护箱，栅栏及防护网构成，用以保护传感器免受船只及水生动物的影响，保护传感器不受外部机械力碰撞时损坏。"]
[16,"置外式浮箱导柱",260,null,"塑料管外壁，内衬不锈钢管，用于固定传感器防护箱及线缆走线。"]
[17,"不锈钢设备机箱",420,null,"用于放置通讯天线、电池、网关箱体及防雷器等。"]
[18,"浮箱",3200,null,"河流中安装的漂浮箱体，优质抗UV塑料制造。带系锚辅助装置及抗沉浮体。长寿命聚碳酸脂底座，耐风浪及水体侵蚀"]
[19,"安装及固定支架",480,null,"用于将设备探头固定。"]
[20,"其他必要设备","市价",null,"包括电源，电线，固定螺钉，基础用水泥砂石等"]
[null,"合计：",{"$f":"SUM(C3:C23)","v":33970},{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I3:I23)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(L3:L23)","v":0}]