{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工作表1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工作表1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":19,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,18],[6,5,7,5],[36,0,36,7],[6,4,7,4],[2,10,4,10],[2,9,4,9]]}
["物联网供应商报价资料"]
["产品名称         供应商名称","山东中天宇信（森诺物联）\n（总价再打7折）","参   数","备   注","上海晶奕测控\n（北京张工）","参   数","备   注 ","威海晶合数字矿山\n技术有限公司","备注","威海精讯畅通电子科技有限公司 （可以优惠9折，量大还可以再优惠 不含运费）","备注","河北隆运电子","备注","山东莱芜苗旺节水\n灌溉设备有限公司","备注","河北品高电子","参数","备注","总备注"]
["土壤NPK",270.0,"通讯方式：RS485/0-5V/0-10V/4-20mA\r\n测量范围 ：0-1999mg/kg\r\n分辨率：±2%F.s\r\n精度：±2%F.s\r\n响应时间：≤10s\r\n尺寸：长（72+70）mm宽45mm厚15mm\r\n工作温度：5℃~45℃\r\n工作湿度：15%RH~90%RH（相对湿度）非凝结\r\n适应压力：大气压± 10%",{"$nulls":4},265.0,null,"990\n谭收报价：577.5（NPK、PH）\n参数：测量范围2000ppm默认/5000ppm选配，分辨率1，精度±50+3%","土壤温湿度（0-100%，湿度-40~80）土壤电导传感器（0~10000us/cm)土壤氮磷钾传感器（精确度±%F.S.,分辨率1mg/kg(mg/l),测量范围：0~1999mg/kg）土壤PH值传感器（测量精度：±0.3PH,测量范围：3~9PH,稳定性≤5%/year）",228.0,null,null,null,860.0,"量程：1-1999 mg/kg(mg/L)\n精度：±2%FS"]
["土壤PH",205.0,"响应时间：≤15S\r\n测量范围：0-14PH\r\n精度：±0.3PH\r\n尺寸：110mm*85mm\r\n工作温度：-20℃~60℃",null,1100.0,"测量范围：0-14PH\n测量精度： ≦0.01PH \n适用温度：0-80℃\n回应时间：5秒\n漂 移 度：≦0.02PH/24hours\n传输协议：RS485 Modbus",null,195.0,null,null,null,600.0,null,510.0,null,360.0,"测量范围： pH：0～14\n分 辨 率： 0.01\n准 确 度： ±0.04(pH4~9)"]
["土壤水分",120.0,{"$nulls":5},120.0,null,null,null,200.0,"湿度：0～100%RH；分辨率0.1%RH；",368.0]
["光照",110.0,"响应时间：≤15S\r\n测量范围：0-65535Lux/0-20万Lux；\r\n精度：1.2%(25℃)/0.5%\r\n工作温度：-20℃~60℃","比最初报价高，之前60（解释光照这个版本是0-20w的，客户反映65535数值不够）",null,null,null,60.0,null,68.2,"测量范围：0-200000Lux分辨率：1Lux",80.0,"光照范围：0-200K Lux；分辨率：0.1%RH",185.0,null,140.0,"光线范围: 0～150000Klux\n反应时间: <1秒"]
["风速",180.0,null,null,590.0,"测量精度：±(0.3 0.03V)m/s（V:风速）\n启动风速：≤0.3m/s\n风向量程：0-360°\n风向准确度：±1%°\n风向分辨率：1°\n工作环境： 温度-20°C～60°C；湿度≤100%RH\n传输协议：RS485 Modbus",null,280.0,null,145.2,null,140.0,"范围：0～60m/s，分辨率0.1m/s；风级：0～17级",610.0,null,100.0,"测量范围： 0~60m/s;\n精度：±0.3m/s\n启动风速：0.2-0.4 m/s"]
["风向",190.0,{"$nulls":5},330.0,null,156.2,"测量范围0-16方位分辨率",140.0,"范围：0～360°；十六方位；分辨率0.1°",null,null,110.0,"测量范围：0--360度\r\n精度：±1°\r\n启动风速：0.3m/s"]
["二氧化碳",350.0,"响应时间：≥600s \r\n测量范围：400-60000ppm\r\n精度：±（50ppm+3%）（25℃）\r\n尺寸：110mm*85mm\r\n工作温度：-20℃~60℃",{"$nulls":4},340.0,null,"室外：206.8 元、 室内330元","室内及室外测量范围 （0-2000ppm分辨率）室外的是探头，集成到外壳里边的；室内的是带外壳的成品，",350.0,"CO2:0-5000ppm；分辨率：1ppm",473.0,null,280.0,"测量范围：0~5000ppm\r\n精度：±(40ppm+ 3%F·S) (25℃)"]
["大气压",50.0,"响应时间：≤5s  \r\n测量范围：30-120kPa\r\n绝对压力精度：700 至 1100毫巴从 0 ℃ 至 50 ℃ （-2.5~+2.5）\r\n700 至 1100毫巴从-20℃ 至 70℃ （-5~+5）\r\n相对压力精度：700 至 1100毫巴在25℃ （±1.5）\r\n700 至 1100毫巴从 0 ℃ 至 50 ℃ （±3.0）\r\n工作温度：-20℃~60℃",{"$nulls":4},158.0,null,50.6,"测量范围10~1200mbar",150.0,null,305.0,null,140.0,"测量范围：300~1100hpa；\r\n响应时间：< 1 秒；\r\n测量精度：±1hpa；\r\n分辨率：0.1hpa；"]
["空气温湿度",50.0,"供电方式：9-18V直流供电\r\n响应时间：≤15S\r\n测量范围：温度：-40℃~80℃(可定制)   湿度：0~100%RH\r\n精度：温度：±0.3℃   湿度：±3%RH\r\n工作温度：-20℃~60℃",{"$nulls":4},50.0,null,34.1,"湿度0-100%温度-40~80",80.0,"温度：-30～70°C；分辨率0.1°C湿度：0～100%RH；分辨率0.1%RH；",130.0,null,160.0,"温度测量范围：-40℃～80℃\r\n温度精度:±0.2℃\r\n湿度测量范围:0～100%\r\n湿度精度:±3%"]
["百叶箱",220.0,null,"百叶箱及电路板",{"$nulls":11},80.0,"轻型百叶箱，ABS材质"]
["气象采集器",{"$nulls":14},2300.0,"多通道数据采集仪，485接口，可根据需求对接平台","室内1800"]
["气象支架及坚固件",750.0,null,"立杆横杆及其地笼支架",null,null,null,550.0,null,495.0,"2.5m","500（室内支架230）","专用气象定制支架",null,null,650.0,"2.2m碳钢结构，外部喷塑防腐"]
["室外防护箱",550.0,{"$nulls":7},170.5,"集成外壳",{"$nulls":4},300.0,"碳钢材质"]
["太阳能供电系统",800.0,{"$nulls":5},1100.0,null,1155.0,"25Ah   30w",800.0,"50W太阳能板+12AH锂电池+太阳能控制器+太阳能支架",null,null,850.0,"太阳能板、蓄电池、太阳能控制器、太阳能专用支架"]
["无线传输",600.0,null,null,280.0,"支持5模式全网通4G数据传输\r\n最大下载速率150M，上行速率50M\r\n可自由切换至低功耗模式，最低电流0.1mA\r\n具有网线接口和RS232双模式数据传输模式",null,600.0,"4G模块",660.0,"4G模块或者以太网传输模块",800.0,"多通道采集，4G无线传输，数据稳定，可选配本地存储功能     4G传输；4G流量卡是赠送1年资费",null,null,550.0,"远程数据查看，可用电脑或者手机打开网址查看数据，配备微信公众号，包含一年物联网费流量费用"]
["基础配件（横杆、立杆、地笼、防水箱、电路板等）",null,null,null,570.0,"航空铝合金材料\n折叠结构，展开式安装\n一体型结构，螺丝固定即可完成安装","铝合金横梁及附件、立杆",350.0,null,null,"报价已包含"]
["数据直传",3000.0,null," 一次性收费"]
["api平台取数",0.0,null,"采购价格于3W免收"]
["综合数据信息化箱",null,null,null,3100.0,"信息化箱包含功能模块：\n1、\t一体化设计，信息化箱内部使用模块和插接线连接，出厂时所有传感器均已调整和测试，开机即可工作，只需连接外部传感器即可正常工作。\n2、\t自带空气开关及保护装置，内置式电源，可向外部传感器输送电力，无需另接电源。\n3、\t同时支持220V、铅蓄电池及太阳能电池专用输入端子，直接根据输入情况切换供电。\n4、\t数据传输网关，包含GPRS、WIFI及网络模块用于数据转发传感器数据，可以自主选择数据传输方式，从而具有广泛的适应性。\n5、\t分组式通讯系统，传感器间彻底隔离，每个传感器组独享一个接入模块，每个传感器拥有独立的接入线路，互相隔离，传感器损坏时不会影响到其它传感器的正常工作。分组模块采用热插拔式设计，防雷电设计，多重电压输出，适应多种不同传感器，大大提高了通讯系统的兼容性和可靠性。\n6、\t传感器插入式设计，接线正确即可正常工作，安装一个箱体可控制在20分钟内，从而大幅减少安装调试的工作量。\n7、\t箱体底部外置重启按钮，出现错误后无需打开箱体即可重新启动数据传输。\n8、\t自适应接入传感器，可根据接入的传感器的型号自动发送相应的采集数据，无需人工定义和配置。\n9、\t自带硬件看门狗，确保长久工作不死机。"]
["无线降雨量传感器",600.0,{"$nulls":7},599.5,{"$nulls":5},1460.0]
["无线土壤电导率（EC）传感器",120.0,{"$nulls":7},181.5,{"$nulls":5},1300.0]
["无线叶面湿度温度传感器",520.0,{"$nulls":7},317.9,{"$nulls":5},1140.0]
["视频摄像头（4G网络球形摄像机）",800.0,{"$nulls":7},2365.0]
["摄像头通讯费用",500.0,{"$nulls":7},330.0,"1年，每月200G"]
["无线果实大小传感器",1100.0,{"$nulls":7},1318.9]
["无线小盲区超声波水位计",1200.0,{"$nulls":7},770.0,{"$nulls":5},6800.0]
["无线风速风向传感器（机械式）",400.0,{"$nulls":7},283.8,{"$nulls":5},1360.0]
["智能虫情测报灯",30000.0,{"$nulls":7},31460.0,{"$nulls":5},130000.0]
["智能孢子捕捉仪",65000.0,{"$nulls":7},64460.0,{"$nulls":5},108000.0]
[]
[]
["220V电源模块（供应商赠）",{"$nulls":14},"赠送","220V电源模块"]
["数据提取（支持数据提取软件）供应商赠",{"$nulls":7},"有自己的云平台免费",null,"有免费平台（可导出数据）",null,"数据上传隆云通云平台。网址为：https://www.ousuiot.com。提供手机端与电脑端。",null,null,"赠送","数据提取软件"]
["合计：",{"$f":"SUM(B3:B35)","v":""},"含税价8189.5（7折：5732）",null,{"$f":"SUM(E3:E35)","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"L17+L16+L11+L10+L9+L8+L7+L6+L5+L4+L3+500","v":""}]
["\n注意事项（询价过程中需要了解清楚）：\n1、传感器是否有分有线或电源供电；\n2、落实数据采集、传输方式；\n3、数据对接接口有无要求；\n4、数据需要对接到我方平台（对接 api 是否可以免费提供；tcp直传的话是否需要收对接费，收多少，是否一次性收取）\n5、有无APP；\n6、开票问题（报价是否含税）最好报含税价。"]